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	Echipa de cercetare/didactică

	Conform orare și planuri de învățământ:
· https://inginerie.utcluj.ro/orar.html 
· https://inginerie.utcluj.ro/planuri-de-invatamant.html 
	· Conf. dr. ing. Olivian Chiver
· Conf. dr. ing. Mircea Horgoș
· Ș. l. dr. ing. Eleonora Pop
· As. dr. ing. Ionuț Bîrsan
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	Echipamente și aparatură

	Denumire
	Descriere

	Stand Lucas-Nulle pentru studiul mașinilor electrice de curent alternativ și a acționărilor cu aceste tipuri de motoare.
	Standul cuprinde următoarele mașini electrice: servomotorul asincron comandat, utilizat ca mașină de acționare sau frână; mașina asincronă cu rotor în scurtcircuit; mașina asincronă cu rotor bobinat; mașina sincronă cu poli aparenți și excitație electromagnetică; mașina sincronă cu rotor cu reluctanță variabilă. Acționarea se poate face în toate cele 4 cadrane, în mod manual, sau automat prin intermediul software-ului și  computerului, comanda putându-se realiza în cuplu sau în turație.
Condensatoare pentru studiul compensării factorului de putere, reostate reglabile, sursă de tensiune alternativă și de c. c. reglabilă și fixă, unitate pentru sincronizarea mașinii sincrone, comutator stea/triunghi, grup de măsură (putere, curent, tensiune, factor de putere, etc.). 
Software Active-Servo, destinat ridicării caracteristicilor mecanice a mașinilor electrice. Standul permite de asemenea studiul unor acționări speciale, ca: acționarea unui laminor, a unei instalații de ridicat, a unei pompe centrifugale, a unui ventilator centrifugal, a unei mașini de roluit, a unui volant; de asemenea se poate programa o acționare stabilind perechi de valori (cuplu, timp). Toate aceste acționări sunt cu parametri reglabili.

	Stand Lucas-Nulle pentru studiul mașinilor de c. c. și a acționărilor cu aceste mașini.
	· Standul este identic cu cel precedent doar că mașina de acționare este o mașină de c. c. cu următoarele tipuri de excitație: derivație, serie, mixtă de trei tipuri(derivație+30% serie, +70% serie,+100%serie).
Software Active-Servo cu toate facilitățile anterior descrise.

	Stand Lucas-Nulle pentru studiul protecției termice a motoarelor electrice
	Conține mașina cu senzori de temperatură și se studiază protecția termică de următoarele tipuri: protecția cu întrerupător automat cu releu termic și releu maximal de curent; protecția cu releu termic în circuitul de comandă al motorului; protecția cu comutator termostatic (inclus în mașină) în circuitul de comandă al motorului; protecția cu termistor (inclus în mașină) în circuitul de comandă al motorului.

	Stand Schneider pentru automatizarea acționărilor electrice
	Acționarea după program (introdus în releul inteligent Zelio de la Schneider) prin intermediul convertizorului de frecvență Altivar de la Schneider.

	Convertizor de frecvență Siemens, Micromaster 440
	Program interfață pentru calculator, STARTER pentru comanda convertizorului, interfață tuch panel.

	Grup 3 transformatoare monofazate, Lucas-Nulle pentru studiul transformatoarelor trifazate.
	Grup de trei transformatoare monofazate cu circuit magnetic independent și mai multe rapoarte de transformare. Permite diferite conexiuni și grupe de conexiuni, realizarea conexiunilor speciale: Scott, Kubler, V/V. Funcționarea în paralel, determinarea randamentului prin metoda opoziției, etc.

	Stand pentru studiul transformatoarelor
	Stand cu  grup de 3 transformatoare monofazate, autotransformatoare și aparate de măsură 

	Standuri cu grupuri de mașini: mașina sincronă și mașina de c. c. (2 standuri); mașina de c. c. și mașina asincronă (2 standuri); mașina de c. c. și mașina asincronă cu rotorul bobinat. 
	Permit încercările și ridicarea caracteristicilor mecanice a mașinilor electrice clasice. Frânări și regimuri de generator.
Grupurile de mașini au și tahogeneratoare sincrone, care pot fi de asemenea studiate.

	Trusă cu lămpi electrice, măsură și reglajul fluxului luminos.
Lămpi de iluminat cu echipamentul necesar conectării la rețea (incandescente, cu vapori de Na îp, vapori de Hg, lumină mixtă, cu halogeni, fluorescente, LED)
Fluke 435;
Cuptor cu rezistențe
	Trusa este special concepută pentru a urmări puterea, curentul în funcție de tensiune. Conține numeroase tipuri de lămpi electrice: LED-uri, LFC, LFT, incandescente.
Lămpile pot fi studiate unele fără a fi încorporate în CIL, altele sunt incorporate în CIL.
Lămpile și corpurile de iluminat sunt studiate în cadrul disciplinei Consumatori de energie electrică (capitolul iluminat). Tot pentru această disciplină este utilizat aparatul Fluke 435 (pentru studiul regimurilor deformante și nesimetrice) și grupul de transformatoare LN

	Motoare monofazate, generatoare trifazate, motoare de c. c.;
Aparate de măsură: ampermetre, wattmetre/varmetre, voltmetre, turometre cu/fără contact, termometru cu infraroșu, termometru-higrometru ambiental; teslametre;
Punți redresoare mono și trifazate;
Autotransformatoare reglabile, rezistențe variabile, bobine, condensatoare, surse reglabile de tensiune/curent continuu si alternativ.
Indicator de succesiune a fazelor
	Aceste echipamente sunt necesare în timpul procesului de realizare a lucrărilor experimentale
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	Programe software

	Denumire
	Descriere

	· Active-Servo, Softuri de specialitate pentru relee inteligente Moeller, Zelio; software pentru comanda cu calculatorul a convertizorului Siemens (STARTER).
· LabSoft - software interactiv 
· Acces la platforma virtuală LVSIM (https://lvsim.labvolt.com/),  pentru studiul online al transformatoarelor si mașinilor electrice, acționărilor electrice, electrotehnică
	· Utilizate în acționări, automatizarea acționărilor, comanda cu calculatorul a motoarelor de acționare.
· Soft pentru verificarea cunoștințelor la aplicațiile practice.
· Echipamente virtuale: mașina de c.c cu excitație serie, derivație sau mixtă, mașina asincronă cu rotor în scurtcircuit, mașina sincronă, mașină de comandă (motor sau frână, comandă în cuplu sau turație)

	5
	Alte dotări

	Denumire
	Descriere

	Videoproiector
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	Parteneri

	· S.C. Electro Sistem SRL, S.C. Electrica S.A., S. C. Universal Alloy Corporation SRL
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	Procedura de acces în laborator

	· În prima sală accesul se face în pauza dintre laboratoare, iar în sala de laborator accesul se face doar în prezența cadrului didactic sau tehnicianului înainte de a începe lucrările experimentale
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	Lista lucrărilor de laborator 

	Conform Fișelor disciplinelor disponibile în secțiunea:
· https://inginerie.utcluj.ro/oferta-educationala.html
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	Imagini reprezentative

	[image: E:\Scoala\Poze laborator\DSCN0706.JPG]       [image: E:\Scoala\Poze laborator\DSCN0707.JPG] [image: D:\Users\Oli\Downloads\Screenshot_20201026-133032.jpg]

[image: A white box with red wires

Description automatically generated]             [image: A machine with wires and switches

Description automatically generated][image: A desk with chairs and a screen

Description automatically generated]

[image: A close-up of a machine

Description automatically generated]

[image: A white machine with black buttons and a black wire

Description automatically generated with medium confidence]




3

image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg
1y
mmi_

iR 2

pEELEIERORCRIE
:wm.%. EH !

i
2B "

S Emmw
!l





image7.jpeg




image8.jpeg




image9.png
| [,





image10.png





image11.png





